**表面輻射率(Emissivity)檢測**

收費標準

$3,000/件，含中文報告一本。

★複層玻璃視為兩件試體

*單次實驗超過十件以上者，可斟酌調整收費。*

委託測試注意事項

1. 請確實告知樣品材質，以調整參數為最佳化數據。
2. 請確保試件為乾燥狀態，實驗室恕不提供烘乾服務。
3. 如樣品型態需改變符合儀器量測，如：裁切、研磨等，請事先告知，或與實驗室人員協調實驗方式。
4. 委託方可指定測試儀器，如無指定，由實驗人員決定適當儀器進行量測。
5. 若樣品不符合規格，亦或是樣品非預期之無效量測，實驗人員會與委託方進行討論，最後決定由實驗人員判定，並保有退件之權利。
6. 如有不確定是否可進行量測之樣品，請先連絡實驗人員確保實驗可行性。

樣品尺寸及注意事項

1. 尺寸：10 x 10 – 15 x 15 (cm)，厚 < 1.5 cm。
2. 樣品接觸面需平整、無凹洞、空隙，不可為拼接材料。
3. 需標註量測面。

量測標準

ISO 10292